დანართი N4

ტ ე ქ ნ ი კ უ რ ი მ ა ხ ა ს ი ა თ ე ბ ლ ე ბ ი ს ც ხ რ ი ლ ი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დასახელება** | **აღწერა** | **რაოდ.** | **მოწოდების ვადა** | **გარანტია** |
| 1 | ფუტკრის სკა 10-ჩარჩოიანი (ჩარჩოების გარეშე) - დადანი | ორი კორპუსი,დადან ბლანტის ტიპის, ჩარჩოების გარეშე, სავენტილაციო ძრით,  კარგად დამუშავებული ზედაპირით, ცვილში მოხარშული, ხის  მასალის სისქე 25მმ, ტენიანობა 17% | 294 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 2 | ფუტკრის სკა 20 ჩარჩოიანი (ჩარჩოების გარეშე) - დადანი | დადან ბლანტის ტიპის, ჩარჩოების გარეშე, სავენტილაციო ძრით,  კარგად დამუშავებული ზედაპირით, ცვილში მოხარშული, ხის  მასალის სისქე 25მმ, ტენიანობა 17%. | 30 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 3 | ფუტრკის სკა 6 ჩარჩოიანი (ჩარჩოების გარეშე) - დადანი | დადან ბლანტის ტიპის, ჩარჩოების გარეშე, სავენტილაციო ძრით,  კარგად დამუშავებული ზედაპირით, ცვილში მოხარშული, ხის  მასალის სისქე 25მმ, ტენიანობა 17%. | 22 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 4 | ფუტკრის სკა 10 ჩარჩოიანი (ჩარჩოების გარეშე) - რუტი | ჩარჩოების გარეშე სამი კორპუსი, რუტის ტიპის, ჩარჩოების გარეშე, სავენტილაციო ძრით,  კარგად დამუშავებული ზედაპირით, ცვილში მოხარშული, ხის  მასალის სისქე 25მმ, ტენიანობა 17% | 23 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 5 | ჩარჩო სკის ასაწყობი - დადანი | 300 მმ ტენიანობა 17% გვერდით თამასის სისქე 35 მმ. | 1050 |  | არანაკლებ 1 წელი |

პრეტენდენტის სახელწოდება: -------------------------

უფლებამოსილი პირის სახელი და გვარი -------------------------

ხელმოწერა -------------------------

თარიღი -------------------------

ბ.ა.