დანართი N4

ტ ე ქ ნ ი კ უ რ ი მ ა ხ ა ს ი ა თ ე ბ ლ ე ბ ი ს ც ხ რ ი ლ ი

**გ უ რ ი ა**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დასახელება** | **აღწერა** | **რაოდ.** | **მოწოდ. ვადა** | **გარანტია** |
| 1 | ციბრუტი თაფლის საწური 4 ჩარჩ. მბრ. კას. რედუქტორით, მექანიკა | თაფლის საწური ავზი და კასეტები უჟანგავი -304მარკა. მექანიზმი-ხელის რედუქტორით - მბრუნავი. კასეტების დიაგონალური კალათა, დამზადებული მჟავაგამძლე უჟანგავი ფოლადის ღეროებისგან, 2 და 5 მმ სისქით. კონტროლერის ტიპი: MDD-01, სიჩქარის პოტენციომეტრით, თავსახური -3 მმ სისქის პლექსიგლასის მასალის. ჩარჩოს ტიპი - დადანი, ონკანის სადრენაჟე სარქველი 6/4” დიამეტრი.ბარაბნის დიამეტრი: Ø 600 მმ. თაფლის საწური წონა: 25-30 კგ, ფეხები ასაწყობი მექანიზმით - მეტალის შეღებილი. შეფუთვა - მუყაოს ყუთით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 2 | ციბრუტი თაფლის საწური 4 ჩარჩ. ელ. მბრ. კას. 220ვ/12ვ | თაფლის საწური ავზი და კასეტები უჟანგავი -304მარკა. კასეტების მექანიზმი - მბრუნავი. ელ. კვების წყარო-230ვ/12ვ. კასეტების დიაგონალური კალათა, დამზადებული მჟავაგამძლე უჟანგავი ფოლადის ღეროებისგან, 2 და 5 მმ სისქით. კონტროლერის ტიპი: MDD-01, სიჩქარის პოტენციომეტრით, თავსახური -3 მმ სისქის პლექსიგლასის მასალის. ჩარჩოს ტიპი - დადანი, ონკანის სადრენაჟე სარქველი 6/4” დიამეტრი.ბარაბნის დიამეტრი: Ø 600 მმ. თაფლის საწური წონა: 25-30 კგ, ფეხები ასაწყობი მექანიზმით - მეტალის შეღებილი. შეფუთვა - მუყაოს ყუთით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 3 | ციბრუტი თაფლის საწური 4 ჩარჩ. სინქრონულად მბრ. კას. 12ვ. 220ვ-ზე გადამყვანით | თაფლის საწური ავზი და კასეტები უჟანგავი -304მარკა. კასეტების მექანიზმი -სინქრონულად მბრუნავი. ელ. კვების წყარო-230ვ/12ვ. , დამზადებული მჟავაგამძლე უჟანგავი ფოლადის ღეროებისგან, 2 და 5 მმ სისქით. კონტროლერის ტიპი: MDD-01, სიჩქარის პოტენციომეტრით, თავსახური -3 მმ სისქის პლექსიგლასის მასალის. ჩარჩოს ტიპი - დადანი, ონკანის სადრენაჟე სარქველი 6/4” დიამეტრი.ბარაბნის დიამეტრი: Ø 600 მმ. თაფლის საწური წონა: 25-30 კგ, ფეხები ასაწყობი მექანიზმით - მეტალის შეღებილი. შეფუთვა - მუყაოს ყუთით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 4 | ცვილსადნობი 6 ჩარჩოიანი ორთქლის უჟ. | ორთქლის ცვილსადნობი უჟანგავი ტევადობით 6 დადანის ჩარჩო. ავზი -მართკუთხა ფორმის - დამზადებული 0.5/0.8 მმ სისქის უჟანგავი ფოლადისგან, შიგნით ჩასმული მოძრავი სახელურიანი პერფორირებული კალათით. მოსახსნელი უჟანგავი ფეხებით. თავსახური უჟანგავი. ავზი წყლის ტევადობით-9 ლტ. კალათის ტევადობა: 6 ჩარჩო. სიმაღლე: 730 მმ. სიმაღლე ფეხების გარეშე: 530 მმ. სიგანე: 350 მმ. სიღრმე: 570 მმ. წონა: 11.3 კგ. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 5 | სათლი 17.7ლ პლ | ცილინდრული ფორმის სათლი პლასტიკის, თავსახურით - ჰიგიენური. მეტალის სახელურით. თავსახური პლასტიკის დასალუქი მექანიზმით. 25კგ ტევადობის. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 15 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 6 | ასტამი 26 სმ. უჟ. მრავალფუნქციური სახელურის გარეშე | ასტამი უჟანგავი მეტალის სახელურის გარეშე. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 4 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 7 | საბოლებელი მეტალის რეზინის საბერველით | საბოლებელი ცილინდრული ფორმის უჟ. მეტალის დამცავი გარსით და საბერველი მექანიზმი რეზინის ან ტყავის. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 4 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 8 | ქურთუკი ასტრო პირბადით | ქურთუკი კოტონის მატერიის პირბადიანი ქუდით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 4 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 9 | ხელთათმანი ტყავის | ტყავის ხელთათმანი კოტონის ქსოვილის სახელურებით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 4 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 10 | ფიჭის ასათლელი ავზი დადანის უჟ. 1000 მმ. | ფიჭის ასათლელი ავზი უჟნგავი (304 მარკა) - მაგიდა 1000 მმ-ის სიგრძით, ორი პერფორირებული კალათით. ავზზე დაფიქსირებული ამთლელი შტატივით, ჩარჩოს ქინძისთავისებური ფიქსატორით, ავზის ძირში თაფლის გამშვები ონკანით, ავზის ფეხები უჟანგავი. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 2 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 11 | ჭურჭელი უჟ. 100ლ. უჟ. ონკანით და სახელურით თაფლისთვის | უჟანგავი (304 მარკა) ცილინდრული ფორმის ჭურჭელი უჟანგავი ონკანით. ტევადობა - 100ლტ . სახელურები მოსახსნელი (ხამუთით) მექანიზმით. თავსახური უჟანგავი. ონკანი უჟანგავი - დიამეტრით 6/4 **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 2 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 12 | ჭურჭელი უჟ. 50ლ. უჟ. ონკანით და სახელურით, თაფლისთვის | უჟანგავი (304 მარკა) ცილინდრული ფორმის ჭურჭელი უჟანგავი ონკანით. ტევადობა - 50ლტ . სახელურები მოსახსნელი (ხამუთით) მექანიზმით. თავსახური უჟანგავი. ონკანი უჟანგავი - დიამეტრით 6/4 **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 2 |  | არანაკლებ 1 წელი |

**ი მ ე რ ე თ ი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დასახელება** | **აღწერა** | **რაოდ.** | **მოწოდ. ვადა** | **გარანტია** |
| 1 | ჭურჭელი უჟანგავი ავზი 100 ლ | უჟანგავი (304 მარკა) ცილინდრული ფორმის ჭურჭელი უჟანგავი ონკანით; ტევადობა 100 ლ; სახელურები მოსახსნელი (ხამუთით) მექანიზმით. თავსახური უჟანგავი, ონკანი უჟანგავი დიამეტრი 6/4; **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 12 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 2 | ქურთუკი ასტრო პირბადით | ქურთუკი კოტონის მატერიის პირბადიანი ქუდით **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 9 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 3 | ხელთათმანი ტყავის | ტყავის ხელთათმანი კოტონის ქსოვილის სახელურებით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 8 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 4 | საბოლებელი მეტალის რეზინის საბერველით | საბოლებელი ცილინდრული ფორმის უჟ. მეტალის დამცავი გარსით და საბერველი მექანიზმი რეზინის ან ტყავის. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 8 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 5 | ასტამი 26 სმ. უჟანგავი, მრავალფუნქციური სახელურის გარეშე | ასტამი უჟანგავი მეტალის სახელურის გარეშე. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 9 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 6 | ჭურჭელი უჟანგავი 30ლ. ონკანით და სახელურით თაფლისთვის | უჟანგავი (304 მარკა) ცილინდრული ფორმის ჭურჭელი უჟანგავი ონკანით. ტევადობა - 30ლტ . სახელურები მოსახსნელი (ხამუთით). მექანიზმით. თავსახური უჟანგავი. ონკანი უჟანგავი - დიამეტრით 6/4. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 10 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 7 | ცვილსადნობი 12 ჩარჩოიანი, ორთქლის უჟანგავი. | ორთქლის ცვილსადნობი უჟანგავი ტევადობით 12 ჩარჩო; ავზი მართკუთხა ფორმის შიგნით ჩასმული მოძრავი სახელურიანი პერფორირებული კალათით; მოსახსნელი უჟანგავი ფეხებით; თავსახური უჟანგავი; ავზი წყლის ტევადობით 15 ლიტრი; კალათის ტევადობა 12 ჩარჩო; სიმაღლე 750 მმ; სიმაღლე ფეხების გარეშე 550 მმ; სიგანე 550 მმ/560 მმ; კალათის საერთო ზომები 470 მმ/440მმ/330მმ ; წონა 18.45 კგ; **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 2 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 8 | ცვილსადნობი 6 ჩარჩოიანი ორთქლის უჟ. | ორთქლის ცვილსადნობი უჟანგავი ტევადობით 12 დადანის ჩარჩო. ავზი -მართკუთხა ფორმის - დამზადებული 0.5/0.8 მმ სისქის უჟანგავი ფოლადისგან, შიგნით ჩასმული მოძრავი სახელურიანი პერფორირებული კალათით. მოსახსნელი უჟანგავი ფეხებით. თავსახური უჟანგავი.ავზი წყლის ტევადობით-9 ლტ. კალათის ტევადობა: 6 ჩარჩო სიმაღლე: 730 მმ სიმაღლე ფეხების გარეშე: 530 მმ;სიგანე: 350 მმ;სიღრმე: 570 მმ წონა: 11.3 კგ  **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 4 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 9 | ფიჭის ასათლელი ავზი დადანის, უჟანგავი 1000 მმ (მექანიკური); | ფიჭის ასათლელი ავზი უჟანგავი 304 მარკა; მაგიდა 1000 მმ სიგრძით; 2 პერფორირებული კალათით; ავზზე დაფიქსირებული ამთვლელი შტატივით; ჩარჩოს ქინძისთავისებური ფიქსატორით; ავზის ძირში თაფლის გამშვები ონკანით; ავზის ფეხები უჟანგავი;**მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 5 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 10 | ყვავილის მტვრის ასაღები 300 მმ | ლითონის კორპუსის, ორი პლასტმასის ბადით (მტვრის მოსაშორებელი და მტვრის შესაგროვებელი) და მტვრის შესაგროვებელი ყუთით. მასალა: •კორპუსი: შავი ფოლადი პოლიმერული საფარით  • უჯრა და ბადე: პლასტმასი. საერთო ზომები: სიმაღლე: 110 მმ, სიგანე: 108 მმ. სიგრძე: 320 მმ.ფუტკრის ხვრელის დიამეტრი: 5 მმ (187 ცალი),დრონის ხვრელის დიამეტრი: 8.2 მმ (2 ცალი) • მტვრის შეგროვების ბადის სიგანე: 3 მმ. წონა: 0.450 კგ **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 30 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 11 | სათლი 17.7 პლ.ლ | ცილინდრული ფორმის სათლი პლასტიკის, თავსახურით - ჰიგიენური. მეტალის სახელურით. თავსახური პლასტიკის დასალუქი მექანიზმით. 25კგ ტევადობის. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 15 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 12 | ციბრუტი, თაფლის საწური, 4 ჩარჩ. ელ, მბრ, კას. 220 ვ/12ვ | თაფლის საწური ავზი და კასეტები უჟანგავი -304მარკა. კასეტების მექანიზმი - ზამბარებით სინქრონულად მბრუნავი. ელ. კვების წყარო-230ვ/12ვ. კასეტების დიაგონალური კალათა, დამზადებული მჟავაგამძლე უჟანგავი ფოლადის ღეროებისგან, 2 და 5 მმ სისქით. კონტროლერის ტიპი: MDD-01, სიჩქარის პოტენციომეტრით, თავსახური -3 მმ სისქის **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 5 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 13 | ციბრუტი თაფლის საწური 4 ჩარჩ. ელ. მბრ. კას. 1 ცალი 220ვ. | თაფლის საწური ავზი და კასეტები უჟანგავი -304მარკა. კასეტების მექანიზმი - მბრუნავი. ელ. კვების წყარო-230ვ. კასეტების დიაგონალური კალათა, დამზადებული მჟავაგამძლე უჟანგავი ფოლადის ღეროებისგან, 2 და 5 მმ სისქით. კონტროლერის ტიპი: MDD-01, სიჩქარის პოტენციომეტრით, თავსახური -3 მმ სისქის პლექსიგლასის მასალის. ჩარჩოს ტიპი - დადანი, ონკანის სადრენაჟე სარქველი 6/4” დიამეტრი.ბარაბნის დიამეტრი: Ø 600 მმ. თაფლის საწური წონა: 25-30 კგ, ფეხები ასაწყობი მექანიზმით - მეტალის შეღებილი. შეფუთვა - მუყაოს ყუთით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 14 | ციბრუტი თაფლის საწური 4 ჩარჩ. მბრ. კას. 1 ცალი რედუქტორით, მექანიკა | თაფლის საწური ავზი და კასეტები უჟანგავი -304მარკა. მექანიზმი-ხელის რედუქტორით - მბრუნავი. კასეტების დიაგონალური კალათა, დამზადებული მჟავაგამძლე უჟანგავი ფოლადის ღეროებისგან, 2 და 5 მმ სისქით. კონტროლერის ტიპი: MDD-01, სიჩქარის პოტენციომეტრით, თავსახური -3 მმ სისქის პლექსიგლასის მასალის. ჩარჩოს ტიპი - დადანი, ონკანის სადრენაჟე სარქველი 6/4” დიამეტრი.ბარაბნის დიამეტრი: Ø 600 მმ. თაფლის საწური წონა: 25-30 კგ, ფეხები ასაწყობი მექანიზმით - მეტალის შეღებილი. შეფუთვა - მუყაოს ყუთით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 15 | ციბრუტი თაფლის საწური 24/42 ჩარჩო ფი. 900 რადიალური 220 ვ | რადიალური ტიპის თაფლის საწური უჟანგავი (304 მარკა); 24 დადანის ჩარჩოს ტევადობით ან 42 დადანის ნახევარი; (1/2 ზომის ტევადობით); ბარაბნის დიამეტრი 900 მმ; ელ. კვების წყარო 230 ვ; HE-02N - კონტროლერით ავტომ ატური მართვა; თავსახური პეტლის მოძრავი მეტაპლექსისგან დამზადებული; გამჭვირვალე მასალა , ფეხები - შეღებილი მეტალის; **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 16 | დეკრისტალიზატორი თაფლის სპირალური 500 მმ | • მჟავაგამძლე უჟანგავი ფოლადი • სპირალური დიამეტრი – Ø 500 მმ • საერთო სიმაღლე 1,100 მმ • კვების წყარო – 230 ვ • გათბობის სიმძლავრე – 800 ვატი • ტემპერატურის პარამეტრების დიაპაზონი 0-90ºC • წონა – 3.10 კგ **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 17 | ვალცი ლეპტობისებური ფიჭის ფირფიტების, საბეჭდი წყლის გაგრილების სისტემით, დადანი 410/260მმ | დადანის ტიპის ფიჭის ზომა. გარე კორპუსი დამზადებულია დურალუმინის ალუმინის მასალისგან, შიდა ფენა ფიჭისებური გრავირებით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 18 | სუბლიმატორი გაზზე | მექანიკური თერმორეგულატორით. გაზის ბალონის ჩასასმელი ბუდით. უჟანგავი მასალა.წამლის მიმცემი კოვზით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 19 | ჰაერის დამბერვი, ფუტკრის საბერტყი | ელ. კვების წყარო - დამტენი აკუმულატორი -1ც.ჩამრთველი ღილაკი, დამბერის წინ ფიქსირებული მოხსნადი ცხვირით (პლასტიკის), დამბერის გვერდით -ჩამოსაცმელი მცირე ზომის ტომარა ნეილონის ქსოვილის. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 20 | პრესი ცვილის დამცავით | უჟანგავი პერფორირებული ცილინდრული ჭურჭელი ფიქსირებული უჟანგავ ფეხებიან სადგარზე. სადგარიდან გამომავალი ჩაზნექილი არხი თაფლის გამოსასვლელად. პერფორირებული ცილინდრის გარშემო გარშემორტყმულია დამატებითი ცილინდრული უჟანგავი ფურცელი. ცილინდრის თავზე დამონტაჟებულია ხრახნიანი ღერძი ბოლოში წრიული უჟანგავი ფირფიტით ფიჭიანი თაფლის დასაპრესად **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 21 | რესპირატორი 3M 6300 კატრიჯით | უჟანგავი პერფორირებული ცილინდრული ჭურჭელი ფიქსირებული უჟანგავ ფეხებიან სადგარზე. სადგარიდან გამომავალი ჩაზნექილი არხი თაფლის გამოსასვლელად. პერფორირებული ცილინდრის გარშემო გარშემორტყმულია დამატებითი ცილინდრული უჟანგავი ფურცელი. ცილინდრის თავზე დამონტაჟებულია ხრახნიანი ღერძი ბოლოში წრიული უჟანგავი ფირფიტით ფიჭიანი თაფლის დასაპრესად **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 22 | ღვედი სკის 5 მ | ღვედი სკის შესაკრავი, 5 მეტრის სიგრძის,მყარი ქსოვილის, მეტალის ჩამკეტი კონსტრუქციით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 10 |  | არანაკლებ 1 წელი |

**კ ა ხ ე თ ი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დასახელება** | **აღწერა** | **რაოდ.** | **მოწოდ. ვადა** | **გარანტია** |
| 1 | საბოლებელი მეტალის რეზინის საბერველით | საბოლებელი ცილინდრული ფორმის უჟ. მეტალის დამცავი გარსით და საბერველი მექანიზმი რეზინის ან ტყავის **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 12 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 2 | ქურთუკი ასტრო პირბადით | ქურთუკი კოტონის მატერიის პირბადიანი ქუდით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 12 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 3 | ხელთათმანი ტყავის | ტყავის ხელთათმანი კოტონის ქსოვილის სახელურებით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 12 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 4 | ასტამი 26 სმ. უჟ. მრავალფუნქციური სახელურის გარეშე | ასტამი უჟანგავი მეტალის სახელურის გარეშე. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 12 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 5 | ციბრუტი თაფლის საწური 4 ჩარჩ. ელ. მბრ. კას. 220ვ/12ვ ბაზიკი | თაფლის საწური ავზი და კასეტები უჟანგავი -304მარკა. კასეტების მექანიზმი - მბრუნავი. ელ. კვების წყარო-230ვ/12ვ. კასეტების დიაგონალური კალათა, დამზადებული მჟავაგამძლე უჟანგავი ფოლადის ღეროებისგან, 2 და 5 მმ სისქით. კონტროლერის ტიპი: MDD-01, სიჩქარის პოტენციომეტრით, თავსახური -3 მმ სისქის პლექსიგლასის მასალის. ჩარჩოს ტიპი - დადანი, ონკანის სადრენაჟე სარქველი 6/4” დიამეტრი.ბარაბნის დიამეტრი: Ø 600 მმ. თაფლის საწური წონა: 25-30 კგ, ფეხები ასაწყობი მექანიზმით - მეტალის შეღებილი. შეფუთვა - მუყაოს ყუთით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 8 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 6 | ფიჭის ასათლელი ავზი დადანის ზომის 1000მმ | ფიჭის ასათლელი ავზი უჟანგავი (304 მარკა) - მაგიდა 1000 მმ-ის სიგრძით, ორი პერფორირებული კალათით. ავზზე დაფიქსირებული ამთლელი შტატივით, ჩარჩოს ქინძისთავისებური, ავზის ძირში თაფლის გამშვები ონკანით, ავზის ფეხები უჟანგავი. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 7 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 7 | ჭურჭელი უჟ. 200ლ. უჟ ონკანით და სახელურით თაფლისთვის | ჭურჭელი უჟ. 200ლ. უჟ ონკანით და სახელურით თაფლისთვის **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 7 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 8 | ჭურჭელი უჟ. 30ლ უჟ. ონკანით და სახელურით თაფლისთვის | უჟანგავი (304 მარკა) ცილინდრული ფორმის ჭურჭელი უჟანგავი ონკანით. ტევადობა - 30ლტ . სახელურები მოსახსნელი (ხამუთით) მექანიზმით. თავსახური უჟანგავი. ონკანი უჟანგავი - დიამეტრით 6/4. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 9 | ჭურჭელი უჟ. 200ლ. უჟ. ფილტრით და ონკანით (კომპლ) | უჟანგავი (304 მარკა) ცილინდრული ფორმის ჭურჭელი უჟანგავი ონკანით. ტევადობა - 200 ლტ . სახელურები უჟანგავი. თავსახური უჟანგავი. ონკანი უჟანგავი - დიამეტრით 6/4., ფილტრი უჟანგავი **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 10 | ჭურჭელი უჟ. 50ლ. უჟ. ონკანით და სახელურით, თაფლისთვის | ჭურჭელი 50 ლ თევადობის დამზადებული უჟანგავი მეტალისგან, უჟანგავი ონკანით , თავსახურით და სახელურით **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 2 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 11 | ჭურჭელი უჟ. 100ლ. უჟ. ონკანით და სახელურით თაფლისთვის | უჟანგავი (304 მარკა) ცილინდრული ფორმის ჭურჭელი უჟანგავი ონკანით. ტევადობა - 100 ლტ. სახელურები მოსახსნელი (ხამუთით) მექანიზმით. თავსახური უჟანგავი. ონკანი უჟანგავი - დიამეტრით 6/4. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 12 | ჭურჭელი უჟ. 70ლ. უჟ. ონკანით და სახელურით, თაფლისთვის | უჟანგავი (304 მარკა) ცილინდრული ფორმის ჭურჭელი უჟანგავი ონკანით. ტევადობა - 70ლტ . სახელურები მოსახსნელი (ხამუთით) მექანიზმით. თავსახური უჟანგავი. ონკანი უჟანგავი - დიამეტრით 6/4. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 2 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 13 | ციბრუტი თაფლის საწური 8 ჩარჩ. სინქრონულად მბრ. კას. მინიმა ფი 1000, ელ. 220/12ვ კომპ. | თაფლის საწური ავზი და კასეტები უჟანგავი -304მარკა. კასეტების მექანიზმი ზამბარებით - სინქრონულად მბრუნავი - 8 დადანის ჩარჩოს ტევადობთ., ელ. კვების წყარო-230ვ/12ვ.- ელ. გადამყვანი მექანიზმი 230ვ-დან 12ვოლტზე. კასეტების დიაგონალური კალათა, დამზადებული მჟავაგამძლე უჟანგავი ფოლადის ღეროებისგან, 3 და 5 მმ სისქით. კონტროლერის ტიპი:HE-01M (ციფრული პოტენციომეტრი), თავსახური -3 მმ სისქის პლექსიგლასის მასალის. ჩარჩოს ტიპი - დადანი, ონკანის სადრენაჟე სარქველი 6/4” დიამეტრი.ბარაბნის დიამეტრი: Ø 1000 მმ. თაფლის საწური წონა: 90,85კგ, ფეხები ასაწყობი მექანიზმით - მეტალის შეღებილი, 40x27 მმ, ფხვნილის საფარით. ძრავი- ქამარიანი ამძრავი, 24V/350W. ბარაბნის სიმაღლე - 730 მმ  **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 14 | ცვილსადნობი 12 ჩარჩოიანი ორთქლის უჟ. | ორთქლის ცვილსადნობი უჟანგავი ტევადობით 12 დადანის ჩარჩო. ავზი -მართკუთხა ფორმის შიგნით ჩასმული მოძრავი სახელურიანი პერფორირებული კალათით. მოსახსნელი უჟანგავი ფეხებით. თავსახური უჟანგავი. ავზი წყლის ტევადობით-15 ლტ. კალათის ტევადობა: 12 ჩარჩო სიმაღლე: 750 მმ, სიმაღლე ფეხების გარეშე: 550 მმ, სიგანე: 585 მმ × 560 მმ, კალათის საერთო ზომები: 470 მმ × 440 მმ × 330 მმ, წონა: 18.55 კგ. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 2 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 15 | თაფლის კრემირების, დეკრისტალიზაციისდა კუპაჟირების დანადგარი 200 ლ. 230 ვ. ავტომატური გამათბობელით კლასიკი | ბარაბნის დიამეტრი Ø600 მმ ელექტრო, ელექტრომომარაგება 230 ვოლტი, კონტროლერი: C-05, ძრავა 1.1 კვტ ბარაბნის ფურცლის სისქე 0.6 მმ, ონკანი უჟანგავი, ბარაბნის სიმაღლე 790 მმ, ტევადობა 200 ლიტრი, საფარის სისქე 4 მმ, ტემპერატურის დიაპაზონი 30-55°C, ბრუნვა 36 ბრ/წთ. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 16 | ფიჭის ასათლელი ავზი პლ. მეტალის სადგამით | ფიჭის ასათლელი ავზი პლასტიკის - მაგიდა 600 მმ-ის სიგრძით, პერფორირებული კალათით. ავზზე დაფიქსირებული ამთლელი შტატივით, ავზის ძირში თაფლის გამშვები ონკანით, მეტალის სადგამით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 17 | GSM სასწორი სკის | სასწორის მექანიკური კონსტრუქცია საზომი სენსორით. -დამზადებულია გალვანიზებული ფოლადისგან.  -გაზომვის დიაპაზონი 150 კგ-მდე (გაზომვის ნაბიჯი 10 გ) -იკვებება ბატარეით (6 x AA) - დაახლოებით 3.5 - 4 თვის მუშაობა -ანგარიშის გაგზავნა SMS-ით დღეში ერთხელ. -კონფიგურაცია კლავიატურისა და ეკრანის საშუალებით. -ავტომატური სიგნალიზაცია ფუტკრის სკის გადაბრუნების ან ქურდობის შემთხვევაში. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 18 | ჰაერის დამბერი (ფუტკრის დამბერტყი) | ელ. კვების წყარო - დამტენი აკუმულატორი -1ც.ჩამრთველი ღილაკი, დამბერის წინ ფიქსირებული მოხსნადი ცხვირით (პლასტიკის), დამბერის გვერდით -ჩამოსაცმელი მცირე ზომის ტომარა ნეილონის ქსოვილის. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 19 | მჟაუნმჟავას შესაბოლებელი (სუბლიმატორი) მარტივი 12 ვ. | მჟუნმჟვას ფხვნილის ასაორთქლებელი ხელსაწყო. ელ. კვება - 12ვ. თერმორეგულატორი - მექანიკური ჩამრთველ-გამომრთველი ციმციმა ნათურით. სპილენძის ან უჟანგავი ლითონით აღჭურვილი ცილინდრული ზომის ჭიქა გამომავალი ცხვირით. ჭიქაზე დამაგრებულია მოხსნადი პლასტიკის თავსახური. წამლის ფხვნილის მისაცემი კოვზი პლასტიკის. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 20 | ბადე განიმანის გამყოფი ჰორიზონტალური შავი 418\*490 მმ | გამყოფი ბადე პლასტიკის შავი, ჰორიზონტალური 418\*490 მმ. დადანის და რუტის ტიპის სკისთვის. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 150 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 21 | ბადე განიმანის გამყოფი დადანის ზომის ვინდურილი 49.5\*50სმ | გამყოფი ბადე გამჭირვალე, . დადანის ტიპის სკისთვის. 49.5\*50სმ სისქის. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 10 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 22 | ყუთი ნაყრის გადასატანი 6 დადანის ჩარჩოსთვის | ფანერით დამზადებული მართკუთხა ზომის ყუთი დადანის ტიპის ჩრჩოს ზომისთვის. ფანერის თავსახურით და საფრენ-საკეტით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 64 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 23 | ბიდონი 40 ლ. პლ. | ბიდონი ბიდონი საკვები პლასტიკის, ხრახნიანი თავსახურით 40ლტ. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 14 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 24 | ონკანი თაფლის ჩამოსასხმელი პლ. | მასალა საკვები პლასტიკის თაფლისთვის. დიამეტრი 60მ. ჩამკეტით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 2 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 25 | საკვებური 2.8ლ. პლ. ვერტიკალური | საკვებური პლასტის 2.8ლიტრის ტევადობით, შიდა ზედაპირი ხაოიანი. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 90 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 26 | ღვედი სკის 5მ. | ღვედი სკის შესაკრავი, 5 მეტრის სიგრძის,მყარი ქსოვილის, მეტალის ჩამკეტი კონსტრუქციით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 29 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 27 | სუბლიმატორი გაზზე | მექანიკური თერმორეგულატორით. გაზის ბალონის ჩასასმელი ბუდით. უჟანგავი მასალა.წამლის მიმცემი კოვზით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 28 | სათლი 17.7ლ პლ | ცილინდრული ფორმის სათლი პლასტიკის, თავსახურით - ჰიგიენური. მეტალის სახელურით. თავსახური პლასტიკის დასალუქი მექანიზმით. 25კგ ტევადობის. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 10 |  | არანაკლებ 1 წელი |

**რ ა ჭ ა - ლ ე ჩ ხ უ მ ი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დასახელება** | **აღწერა** | **რაოდ.** | **მოწოდ. ვადა** | **გარანტია** |
| 1 | საბოლებელი მეტალის რეზინის საბერველით | საბოლებელი ცილინდრული ფორმის უჟ. მეტალის დამცავი გარსით და საბერველი მექანიზმი რეზინის ან ტყავის. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 14 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 2 | ქურთუკი ასტრო პირბადით | ქურთუკი კოტონის მატერიის პირბადიანი ქუდით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 14 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 3 | ხელთათმანი ტყავის | ტყავის ხელთათმანი კოტონის ქსოვილის სახელურებით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 14 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 4 | ასტამი 26 სმ. უჟ. მრავალფუნქციური სახელურის გარეშე | ასტამი უჟანგავი მეტალის სახელურის გარეშე. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 14 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 5 | ციბრუტი თაფლის საწური 4 ჩარჩ. ელ. მბრ. კას. 220ვ/12ვ | თაფლის საწური ავზი და კასეტები უჟანგავი 304 მარკა. კასეტების მექანიზმი- მბრუნავი. ელ. კვების წყარო 230/12ვ კასეტების დიაგონალური კალათა. დამზადებული მჟავაგამძლე უჟანგავი ფოლადის ღეროებისგან 2 და 5 მმ სისქით. სიჩქარის პოტენციომეტრით, თავსახური 3მმ სისქის პლექსიგლასის მასალის . ჩარჩოს ტიპი დადანი, ონკანის სადრენაჟე სარქველი 6/4 დიამეტრი. ბარაბნის დიამეტრი 600მმ. თაფლის საწური წონა: 25-30 კგ., ფეხები ასაწყობი მექანიზმით მეტალის შეღებილი. შეფუთვა მუყაოს ყუთი. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 3 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 6 | ციბრუტი თაფლის საწური 4 ჩარჩ. ელ. მბრ. კას. 220ვ | თაფლის საწური ავზი და კასეტები უჟანგავი -304მარკა. კასეტების მექანიზმი - მბრუნავი. ელ. კვების წყარო-230ვ. კასეტების დიაგონალური კალათა, დამზადებული მჟავაგამძლე უჟანგავი ფოლადის ღეროებისგან, 2 და 5 მმ სისქით. კონტროლერის ტიპი: MDD-01, სიჩქარის პოტენციომეტრით, თავსახური -3 მმ სისქის პლექსიგლასის მასალის. ჩარჩოს ტიპი - დადანი, ონკანის სადრენაჟე სარქველი 6/4” დიამეტრი.ბარაბნის დიამეტრი: Ø 600 მმ. თაფლის საწური წონა: 25-30 კგ, ფეხები ასაწყობი მექანიზმით - მეტალის შეღებილი. შეფუთვა - მუყაოს ყუთით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 3 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 7 | ციბრუტი თაფლის საწური 4 ჩარჩ. სინქრონულად მბრ | 4 ჩარჩ. სინქრონულად მბრ. კას. 12ვ. 220ვ-ზე გადამყვანით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 8 | ფიჭის ასათლელი ავზი დადანის ზომის 1000მმ | დადანის უჟანგავი 304 მარკა - მაგიდა 1000მმ-ის სიგრძით, ორი პერფორირებული კალათით, ავზზე დასიფქსირებული ამთლელი შტატივით, ჩარჩოს ქინძისთავისებური ფიქსატორით, ავზის ძირში თაფლის გამშვები ონკანით, ავზის ფეხები უჟანგავი. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 7 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 9 | ჭურჭელი უჟ. 30ლ უჟ. ონკანით და სახელურით თაფლისთვის | უჟანგავი (304 მარკა) ცილინდრული ფორმის ჭურჭელი უჟანგავი ონკანით. ტევადობა - 30ლტ . სახელურები მოსახსნელი (ხამუთით) მექანიზმით. თავსახური უჟანგავი. ონკანი უჟანგავი - დიამეტრით 6/4. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 10 | ჭურჭელი უჟ. 50ლ. უჟ. ონკანით და სახელურით, თაფლისთვის | ჭურჭელი უჟ. 50ლ. უჟ. ონკანით და სახელურით-უჟანგავი (304 მარკა) ცილინდრული ფორმის ჭურჭელი უჟანგავი ონკანით. ტევადობა - 50ლტ . სახელურები მოსახსნელი (ხამუთით) მექანიზმით. თავსახური უჟანგავი. ონკანი უჟანგავი. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 5 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 11 | ჭურჭელი უჟ. 100ლ. უჟ. ონკანით და სახელურით თაფლისთვის | უჟანგავი (304 მარკა) ცილინდრული ფორმის ჭურჭელი უჟანგავი ონკანით. ტევადობა - 100ლტ . სახელურები მოსახსნელი (ხამუთით) მექანიზმით. თავსახური უჟანგავი. ონკანი უჟანგავი - დიამეტრით 6/4.. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 7 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 12 | ჭურჭელი უჟ. 70ლ. უჟ. ონკანით და სახელურით, თაფლისთვის | უჟანგავი (304 მარკა) ცილინდრული ფორმის ჭურჭელი უჟანგავი ონკანით. ტევადობა - 70ლტ . სახელურები მოსახსნელი (ხამუთით) მექანიზმით. თავსახური უჟანგავი. ონკანი უჟანგავი - დიამეტრით 6/4. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 13 | ცვილსადნობი 1 ჩარჩოიანი მზის. | ოთკუთხა ფორმის ყუთი. ხის მასალისგან. ასახდელი შუშის თავსახურით. ყუთში ჩამონტაჟებულია მეტალის კალათა ცვილის გასადნობად. პერფორირებული ბადით. ყუთი აღჭურვილია 2 ჩამკეტით და 1 სახელურით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 3 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 14 | ცვილსადნობი 6 ჩარჩოიანი ორთქლის უჟ. | ორთქლის ცვილსადნობი უჟანგავი ტევადობით 6 დადანის ჩარჩო. ავზი - მართკუთხა ფორმის დამზადებული 0.5/0.8 მმ სისქის უჟანგავი ფოლადისგან, შიგნით ჩასმული მოძრავი სახელურიანი პერფორირებული კალათით. მოსახსნელი უჟანგავი ფეხებით. თავსახური უჟანგავი. ავზი წყლის ტევადობით 9ლტ. კალათის ტევადობა 6 ჩარჩო, სიმაღლე 730 მმ, სიმაღლე ფეხების გარეშე 530მმ, სიგანე 350მმ, სიღრმე 570მმ, წონა 11.3 კგ . **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 5 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 15 | ცვილსადნობი 12 ჩარჩოიანი ორთქლის უჟ. | ორთქლის ცვილსადნობი უჟანგავი ტევადობით 12 დადანის ჩარჩო. ავზი -მართკუთხა ფორმის შიგნით ჩასმული მოძრავი სახელურიანი პერფორირებული კალათით. მოსახსნელი უჟანგავი ფეხებით. თავსახური უჟანგავი. ავზი წყლის ტევადობით-15 ლტ. კალათის ტევადობა: 12 ჩარჩო სიმაღლე: 750 მმ სიმაღლე ფეხების გარეშე: 550 მმ სიგანე: 585 მმ × 560 მმ კალათის საერთო ზომები: 470 მმ × 440 მმ × 330 მმ წონა: 18.55 კგ  **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 16 | დეკრისტალიზატორი სპირალური 330მმ | უჟანგავი ვერტიკალური მილი ქვედა ბოლოში წრიული უჟანგავი სპირალით (330მმ დიამეტრის) - გამათბობლის ფუნქციით და ციფრული მართვის პულტით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 17 | დეკრისტალიზატორი თაფლის სპირალური 250მმ | • მჟავაგამძლე უჟანგავი ფოლადი • სპირალური დიამეტრი – Ø 250 მმ • საერთო სიმაღლე 1,100 მმ • კვების წყარო – 230 ვ • გათბობის სიმძლავრე – 800 ვატი • ტემპერატურის პარამეტრების დიაპაზონი 0-90ºC • წონა – 3.10 კგ **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 18 | თაფლის კრემირების დეკრისტალიზაციის და კუპაჟირების დანადგარი | ბარაბნის დიამეტრი Ø500 მმ ელექტრო, ელექტრომომარაგება 230 ვოლტი, კონტროლერი: C-05, ძრავა 1.1 კვტ. ბარაბნის ფურცლის სისქე 0.6 მმ, ონკანი უჟანგავი, ბარაბნის სიმაღლე 790 მმ, ტევადობა 200 კგ, საფარის სისქე 4 მმ, ტემპერატურის დიაპაზონი 30-55°C, ბრუნვა 36 ბრ/წთ. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 19 | ფილტრი საცერი უჟანგავი | ფილტრი თაფლის გასაწურად. ორი სხვადასხვა ზომის გასაფილტრით. უჟანგავი მასალის. ჩამოსადებით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 2 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 20 | GSM სასწორი სკის | სასწორის მექანიკური კონსტრუქცია საზომი სენსორით - დამზადებულია გალვანიზებული ფოლადისგან. გაზომვის დიაპაზონი 150კგ მდე (გაზომვის ნაბიჯი 10გ) აკვებება ბატარეით დაახლოებით 1.5-4 თვის მუშაობა. ანგარიშის გაგზავნა sms დღეში ერთხელ. კონფიგურაცია კლავიატურისა და ეკრანის საშუალებით. ავტომატური სიგნალიზაცია ფუტკრის სკის გადაბუნების ან ქურდობის შემთხვევაში. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 21 | ჰაერის დამბერი (ფუტკრის დამბერტყი) | ელ. კვების წყარო - დამტენი აკუმულატორი -1ც.ჩამრთველი ღილაკი, დამბერის წინ ფიქსირებული მოხსნადი ცხვირით (პლასტიკის), დამბერის გვერდით -ჩამოსაცმელი მცირე ზომის ტომარა ნეილონის ქსოვილის. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 2 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 22 | მჟაუნმჟავას შესაბოლებელი (სუბლიმატორი) ციფრული | ელ. კვების წყარო 12 ვ. ციფრული თერმორეგულატორი, წამლის სათავსო ცილინდრული გამომავალი მილით უჟანგავი ან სპილენძის. სათავსო თავსახური ცეცხლგამძლე პლასტიკი, ტარი პლასტიკის ან ხის, შეფუთვა პლასტიკის ყუთი. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 4 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 23 | ბადე განიმანის გამყოფი ჰორიზონტალური შავი 418\*490 მმ | გამყოფი ბადე პლასტიკის შავი ჰორიზონტალური 418\*490 მმ დადანის და რუტის ტიპის სკისთვის. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 108 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 24 | დანა ფიჭის ასათლელი | უჟანგავი დანა ხის ან პლასტიკის ტარით, ელექტრო ტემპერატურის მარეგულირებელი ელ კვება 220ვ. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 4 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 25 | ავზი უჟ. 70 ლ. 2 კედლიანი გამათბობლით და ფილტრით | ავზი ორკედლიანი უჟნგავი (304 მარკა) გამათბობლით და უჟნგავი ფილტრით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 26 | ამწე სკის გადასატანი მექანიკური აპილიფტით | უნივერსალური დამჭერით ხრახნიანი ამწევი მექანიზმი ხახუნის მუხრუჭით , რაც უზრუნველყოფს ტვირთის გლუვ აწევას და დაშვებას პნევმატური ბორბლები მაქსიმალური დატვირთვის წონა – 100 კგ აწევის სიმაღლე – 1100 მმ სამუშაო სიგანე – 340-დან 1100 მმ-მდე ბორბლის დიამეტრი – 380 მმ საერთო ზომები (სიგრძე × სიგანე × სიმაღლე) – 1510 × 620 × 500 მმ წონა – 21-25 კგ. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 27 | რესპირატორი 3M 6300 კატრიჯით | დამცავი ნიღაბი, მოხსნადი მჟავაგამძლე 2 ფილტრით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 2 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 28 | ღვედი სკის 5მ. | ღვედი სკის შესაკრავი, 5 მეტრის სიგრძის, მყარი ქსოვილის, მეტალის ჩამკეტი კონსტრუქციით. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 80 |  | არანაკლებ 1 წელი |
| 29 | რეფრაქტომეტრი | თაფლის რეფრაქტომეტრი - ტენიანობის და შაქრის დონის საზომი თაფლისთვის 58-90% ბრიქსის შკალის დიაპაზონი. კორპუსის ზომები 205 მმ x 75 მმ x 54 მმ. უნდა მოყვებოდეს მოყვება: პიპეტი, საწმენდი სითხე, ინსტრუქცია და ლინზის ქსოვილი. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  |  |
| 30 | სათლი 17.7ლ პლ | ცილინდრული ფორმის სათლი პლასტიკის, თავსახურით - ჰიგიენური. მეტალის სახელურით. თავსახური პლასტიკის დასალუქი მექანიზმით. 25კგ ტევადობის. **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 20 |  |  |
| 31 | პრესი ცვილის ხელის | უჟანგავი პერფორირებული ცილინდრული ჭურჭელი ფიქსირებული ფეხებიან უჟნგავ სადგარზე. სადგარიდან გამომავალი ჩაზნექილი არხი თაფლის გამოსასვლელად. ცილინდრის თავზე დამონტაჟებულია ხრახნიანი ღერძი ბოლოში წრიული უჟანგავი ფირფიტით ფიჭიანი თაფლის დასაპრესად. მექანიზმი ხრახნიანი რედუქტორი მეტალის სახელურით.  **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  |  |
| 32 | პრესი ცვილის დამცავით | უჟანგავი პერფორირებული ცილინდრული ჭურჭელი ფიქსირებული უჟანგავ ფეხებიან სადგარზე. სადგარიდან გამომავალი ჩაზნექილი არხი თაფლის გამოსასვლელად. პერფორირებული ცილინდრის გარშემო გარშემორტყმულია დამატებითი ცილინდრული უჟანგავი ფურცელი. ცილინდრის თავზე დამონტაჟებულია ხრახნიანი ღერძი ბოლოში წრიული უჟანგავი ფირფიტით ფიჭიანი თაფლის დასაპრესად **მწარმოებელი ქვეყანა: -----------------** | 1 |  |  |

პრეტენდენტის სახელწოდება: -------------------------

უფლებამოსილი პირის სახელი და გვარი -------------------------

ხელმოწერა -------------------------

თარიღი -------------------------

ბ.ა.