გარე გამოყენების ლედ მონიტორი

მახასიათებლები:

ლედ მონიტორის სახეობა - გარე გამოყენების

ზომა -3.88მ x 2.88მ = 11.06მ2

Pixel Pitch -P5

სიკაშკაშე-6000 ნიტი

მიმღები პლატა -NOVASTAR

განახლების მაჩვენებელი-3840hz

მართვა-დისტანციური ქლაუდ პორტალის მეშვეობით 4g ან wifi

გამძლეობა ტემპერატურის მიმართ- -40-მდე და +50 გრადუსი

გარანტია უნდა ქონდეს 4 წელი და მეტი

ტრანსპორტირება -ახმეტის მუნიციპალიტეტი

რკინის კონსტრუქციის ნახაზის შექმნა დამზადება

ადგილზე დამონტაჟება.

მოწოდების ვადა 60 დღე

|  |
| --- |
|  |